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ПАСПОРТ СХЕМЫ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Большемурашкинского муниципального округа является:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);
- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.; 
- Генеральный план Большемурашкинского муниципального округа утвержденный решением Собрания депутатов 25.12.2012 N2 174 «Об утверждении Генерального плана Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области»
Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Большемурашкинского муниципального округа тепловой энергией;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2026 по 2045 годы.
В проекте выделяются 3 этапа:
Первый этап: 2026-2031 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2032-2037 годы.
Третий этап: 2038-2045 годы.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общие сведения 
Большемурашкинский муниципальный округ располагается в центральной части Нижегородской области. Округ граничит с рядом муниципальных образований области и не имеет внешних границ с другими субъектами Российской Федерации.
Большемурашкинский муниципальный округ расположен примерно в 80–90 км к юго-востоку от Нижний Новгород. Территория округа характеризуется преимущественно сельским ландшафтом с развитым сельским хозяйством.
Транспортная доступность обеспечивается сетью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, связывающих округ с областным центром и соседними районами. Крупные федеральные трассы проходят на некотором удалении, однако доступ к ним осуществляется через транспортные узлы Нижнего Новгорода и прилегающих территорий. Железнодорожное сообщение развито слабее по сравнению с крупными узловыми районами области.
Административный центр округа - рабочий посёлок Большое Мурашкино.
На территории Большемурашкинского муниципального округа регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения занимается 2 теплоснабжающие организации:
1. МУП "Управляющая компания"
2. МУП ЖКХ п. Советский
	Теплоснабжение Большемурашкинского муниципального округа осуществляется от 11 источников теплоснабжения. 
	Централизованный источник теплоснабжения МУП "Управляющая компания":
	-Котельная №1 - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-Котельная №3 - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная.
	-мини-котельная СХТ 3а - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-мини-котельная СХТ 5а - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-мини-котельная СХТ 7а - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-мини-котельная Комсомольская 2д - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-Котельная №4 - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-Котельная №6 - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	Централизованный источник теплоснабжения МУП ЖКХ п. Советский:
	-Газовая котельная п. Советский, д.45 - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-Мини котельная с. Григорово - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
	-Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка" - температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная.
Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения согласно
СП 131.13330.2020
	№ 
п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
	-320С

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92
	-27 оС

	3
	Средняя температура за отопительный период
	-2,70С

	4
	Продолжительность отопительного периода
	225сут.



РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)
[bookmark: _Hlk191238844][bookmark: _Hlk193148102]Генеральный план Большемурашкинского муниципального округа разработан до 2045 года.
Генеральный план определяет перспективное территориальное развитие округа и его основных структурообразующих элементов. 
[bookmark: _Hlk206494437]Согласно генеральному планом предусматриваются следующие основные параметры развития территории, запланированные к реализации к расчетному сроку:
Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок (2045 год)

	1
	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	10434
	10000

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м²/чел.
	25
	30

	3
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м²
	260
	-

	4
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	300

	5
	Объем нового жилищного строительства, в том числе:
	тыс. м²
	-
	40

	
	Индивидуальная застройка
	
	-
	25

	
	Малоэтажная застройка
	
	-
	15



Таблица 1.2. – Объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения
	ВСЕ Существующие потребители тепловой энергии (полное наименование и адрес)
	Площадь,
м²

	Объем здания,
м³

	Этажность здания
	Тепловая нагрузка

	
	
	
	
	Отопление
	ГВС

	
	
	
	
	Гкал/час
	Гкал/год
	Гкал/час
	Гкал/год

	МУП "Управляющая компания"

	Котельная №1

	Многоквартирные жилые дома 

	ул.Свободы №48а(1кв)
	-
	179
	2
	0,005
	11,021
	-
	-

	ул.Свободы № 52(2кв)
	-
	201
	2
	0,005
	12,375
	-
	-

	ул.Свободы №91(1кв)
	-
	279
	2
	0,008
	17,178
	-
	-

	Бюджетные организации 

	Администрация Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области ул.Свободы,86
	-
	3871
	2
	0,088
	209,14
	-
	-

	ОСФР по Нижегородской области ул.Свободы,89
	-
	4454
	2
	0,08
	180,018
	-
	-

	Администрация Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области ул.Советская,42
	-
	2081
	2
	0,047
	112,431
	-
	-

	МБУК «Районный центр культуры и досуга» (библиотека) ул.Свободы,63
	-
	2132
	2
	0,042
	99,06
	-
	-

	МБУК «Районный центр культуры и досуга» (ДК) ул.Свободы,78
	-
	8846
	2
	0,129
	305,873
	-
	-

	МБУК «историко-художественный музей» ул.Свободы,90
	-
	2325
	2
	0,053
	125,614
	-
	-

	МБУ ДО «Центр развития творчества  детей и юношества» ул.Свободы,88
	-
	2950
	2
	0,065
	145,83
	-
	-

	МБДО «Большемурашкинская детская школа искусств» ул.Свободы,67
	-
	6712
	2
	0,125
	295,182
	-
	-

	Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвакатуры и нотариата НО ул.Свободы,62
	-
	565
	2
	0,011
	26,252
	-
	-

	ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» п-к Кузнечный,7а
	-
	4842
	3
	0,096
	216,376
	-
	-

	Управление судебного департамента ул.Свободы,85
	-
	4800
	2
	0,091
	204,966
	-
	-

	ГКОУ "Большемурашкинская школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей" ул.Новая, д.17
	-
	12544
	2
	0,302
	715,671
	-
	-

	Прокуратура Нижегородской области ул.Горный порядок, д.21
	229,7
	960
	2
	0,019
	44,605
	-
	-

	Прочие потребители 

	ИП Егорова Т.Л. (ветаптека) ул.Свободы,60
	-
	157
	2
	0,003
	6,346
	-
	-

	ПАО «Ростелеком» пл.Базарная,14
	-
	7038
	3
	0,126
	284,457
	-
	-

	Филиал ГП НО «НОФ» аптека №27 п-к Кузнечный, д.9
	-
	2386
	1
	0,041
	87,939
	-
	-

	ИП Быстрова Н.А. (аптека) ул.Свободы,54
	-
	764
	2
	0,013
	26,798
	-
	-

	РАЙПО Универмаг ул.Свободы,74
	-
	12752
	2
	0,214
	447,286
	-
	-

	РАЙПО магазин №4 ул.Свободы,65
	-
	978
	1
	0,016
	34,304
	-
	-

	РАЙПО магазин №7 ул.Свободы,91
	-
	244
	2
	0,004
	8,558
	-
	-

	РАЙПО магазин пл.Базарная, д.3
	-
	180
	1
	0,003
	6,314
	-
	-

	ИП Клопов А.В. (магазин) п-к Кооперативный,1
	-
	263
	2
	0,004
	9,225
	-
	-

	ПАО «Сбербанк России» ул.Свободы,93
	-
	4704
	2
	0,084
	190,123
	-
	-

	Котельная мини СХТ, д.3а

	Многоквартирные жилые дома 

	мкр.СХТ, д.3
	1278
	5870
	3
	0,134
	318,128
	-
	-

	Котельная мини СХТ, д.5а

	Многоквартирные жилые дома 

	мкр.СХТ, д.5
	1284,8
	5710
	3
	0,132
	311,918
	-
	-

	Котельная мини СХТ, д.7а

	Многоквартирные жилые дома 

	мкр.СХТ, д.7
	1274,9
	5814
	3
	0,134
	318,128
	-
	-

	Котельная мини ул.Комсомольская, д.2д

	Многоквартирные жилые дома 

	ул.Комсомольская, д.2г
	621,6
	2824
	2
	0,076
	179,365
	-
	-

	Котельная №3

	Многоквартирные жилые дома 

	5-й мкр., д.15
	2039,9
	7160
	3
	0,153
	367,626
	0,101
	301,927

	ГБУЗ "Большемурашкинская ЦРБ" 5-й мкр, д.16
	-
	24810
	2
	0,496
	1166,265
	0,25
	529,066

	ГБУ "Центр ФКИС" Большемурашкинского м.о. Нижегородской области ул.Телицына, д.21А
	1487,31
	14761
	1
	0,114
	280,659
	-
	-

	Котельная №4

	Бюджетные организации 

	МБУ "Большемурашкинский автобус" ул.Учебный городок, д.8
	1526,4
	5661
	2
	0,139
	297,349
	-
	-

	Котельная №6

	Бюджетные организации 

	Комитет по управлению экономикой администрации Большемурашкинского м.о. Нижегородской области с.Ивановское, ул.Молодежная, д.26А
	717,2
	4241
	2
	0,085
	201,815
	-
	-

	МУП ЖКХ п. Советский

	Газовая котельная п. Советский, д.45

	Многоквартирные жилые дома  

	п. Советский, д.1
	141,6
	-
	2
	-
	33,96
	-
	-

	п. Советский, д.2
	141
	-
	2
	-
	33,84
	-
	-

	п. Советский, д.3
	61
	-
	2
	-
	14,64
	-
	-

	п. Советский, д.5
	138,8
	-
	2
	-
	33,36
	-
	-

	п. Советский, д.8
	137,6
	-
	2
	-
	33
	-
	-

	п. Советский, д.9
	834
	-
	2
	-
	200,16
	-
	-

	п. Советский, д.10
	735,4
	-
	2
	-
	176,52
	-
	-

	п. Советский, д.11
	740,29
	-
	2
	-
	177,72
	-
	-

	п. Советский, д.12
	845,8
	-
	2
	-
	203,04
	-
	-

	п. Советский, д.17
	698,6
	-
	2
	-
	167,64
	-
	-

	п. Советский, д.18
	679,5
	-
	2
	-
	163,08
	-
	-

	п. Советский, д.19
	93,2
	-
	2
	-
	22,32
	-
	-

	п. Советский, д.20
	95,7
	-
	2
	-
	22,92
	-
	-

	п. Советский, д.21
	1345,5
	-
	3
	-
	322,92
	-
	-

	п. Советский, д.22
	1349,3
	-
	3
	-
	323,76
	-
	-

	п. Советский, д.24
	967,3
	-
	3
	-
	232,2
	-
	-

	п. Советский, д.25
	967,7
	-
	3
	-
	232,2
	-
	-

	п. Советский, д.26
	1417,8
	-
	3
	-
	340,2
	-
	-

	п. Советский, д.27
	1297
	-
	3
	-
	311,28
	-
	-

	п. Советский, д.28
	966,8
	-
	3
	-
	232,08
	-
	-

	п. Советский, д.29
	968,8
	-
	3
	-
	232,56
	-
	-

	п. Советский, д.31
	71,1
	-
	2
	-
	17,04
	-
	-

	п. Советский, д.32
	275,6
	-
	2
	-
	66,12
	-
	-

	п. Советский, д.33
	195,9
	-
	2
	-
	47,04
	-
	-

	п. Советский, д.34
	61,3
	-
	2
	-
	14,64
	-
	-

	Бюджетные организации  

	МБОУ СОШ здание школы
	2640,1
	-
	2
	-
	584,9
	-
	-

	МБОУ СОШ здание д/сада
	1102,7
	-
	2
	-
	212
	-
	-

	МБУК ЦКД ДК п. Советский
	1100
	-
	2
	-
	133
	-
	-

	МБУ Центр ФКИС
	 
	-
	2
	-
	150
	-
	-

	Прочие потребители 

	ПК Феникс
	332,4
	-
	2
	-
	74
	-
	-

	ПЗ Б-Мурашкинский
	485,5
	-
	2
	-
	349,2
	-
	-

	Мини котельная с. Григорово

	Бюджетные организации

	Администрация Большемурашкинского МО 
	-
	-
	-
	-
	23.4
	-
	-

	МБУК "ЦКД" ДК с. Григорово 
	-
	-
	-
	-
	181
	-
	-

	Прочие потребители

	ПАО "Ростелеком" 
	-
	-
	-
	-
	2,24
	-
	-

	ООО "Земельное товарищество" 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ФГУП " Почта России" 
	-
	-
	-
	-
	8
	
	

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"

	Бюджетные организации

	МБОУ Советская СОШ д/сад " Сказка" - 169,1 Гкал/год.
	-
	-
	-
	-
	169,1
	-
	-




1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Ref20403445]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.
Таблица 1.4
	Элемент
территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка,
Гкал/час
	Прирост/убыль тепловой нагрузки
Гкал/час
	Существующее потребление теплоносителя, м3/час
	Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час

	
	
	Отопление
	ГВС
	
	
	

	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №1
	2025
	1,674
	0,0
	0,0
	0,3520
	0,0

	
	2026
	1,674
	0,0
	0,0
	0,13
	0,0

	
	2027
	1,674
	0,0
	0,0
	0,13
	0,0

	
	2028
	1,674
	0,0
	0,0
	0,13
	0,0

	
	2029
	1,674
	0,0
	0,0
	0,13
	0,0

	
	2030-2045
	1,674
	0,0
	0,0
	0,13
	0,0

	

	Котельная №3
	2025
	0,763
	0,351
	0,0
	0,1350
	0,0

	
	2026
	0,763
	0,351
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2027
	0,763
	0,351
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2028
	0,763
	0,351
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2029
	0,763
	0,351
	0,0
	0,009
	0,0

	
	2030-2045
	0,763
	0,351
	0,0
	0,009
	0,0

	

	Мини-котельная СХТ 3а
	2025
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2026
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2027
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2028
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2029
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2030-2045
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	

	Мини-котельная СХТ 5а
	2025
	0,132
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2026
	0,132
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2027
	0,132
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2028
	0,132
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2029
	0,132
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2030-2045
	0,132
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	

	Мини-котельная СХТ 7а
	2025
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2026
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2027
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2028
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2029
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	
	2030-2045
	0,134
	0,0
	0,0
	0,0178
	0,0

	

	Мини-котельная Комсомольская 2д
	2025
	0,076
	0,0
	0,0
	0,0176
	0,0

	
	2026
	0,076
	0,0
	0,0
	0,0176
	0,0

	
	2027
	0,076
	0,0
	0,0
	0,0176
	0,0

	
	2028
	0,076
	0,0
	0,0
	0,0176
	0,0

	
	2029
	0,076
	0,0
	0,0
	0,0176
	0,0

	
	2030-2045
	0,076
	0,0
	0,0
	0,0176
	0,0

	

	Котельная №4
	2025
	0,139
	0,0
	0,0
	0,0108
	0,0

	
	2026
	0,139
	0,0
	0,0
	0,0108
	0,0

	
	2027
	0,139
	0,0
	0,0
	0,0108
	0,0

	
	2028
	0,139
	0,0
	0,0
	0,0108
	0,0

	
	2029
	0,139
	0,0
	0,0
	0,0108
	0,0

	
	2030-2045
	0,139
	0,0
	0,0
	0,0108
	0,0

	

	Котельная №6
	2025
	0,085
	0,0
	0,0
	0,0072
	0,0

	
	2026
	0,085
	0,0
	0,0
	0,0072
	0,0

	
	2027
	0,085
	0,0
	0,0
	0,0072
	0,0

	
	2028
	0,085
	0,0
	0,0
	0,0072
	0,0

	
	2029
	0,085
	0,0
	0,0
	0,0072
	0,0

	
	2030-2045
	0,085
	0,0
	0,0
	0,0072
	0,0

	МУП ЖКХ п. Советский

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	2025
	1,014
	0,0
	0,0
	0,1455
	0,0

	
	2026
	1,014
	0,0
	0,0
	0,1455
	0,0

	
	2027
	1,014
	0,0
	0,0
	0,1455
	0,0

	
	2028
	1,014
	0,0
	0,0
	0,1455
	0,0

	
	2029
	1,014
	0,0
	0,0
	0,1455
	0,0

	
	2030-2045
	1,014
	0,0
	0,0
	0,1455
	0,0

	

	Мини котельная с. Григорово
	2025
	0,051
	0,0
	0,0
	0,0005
	0,0

	
	2026
	0,051
	0,0
	0,0
	0,0005
	0,0

	
	2027
	0,051
	0,0
	0,0
	0,0005
	0,0

	
	2028
	0,051
	0,0
	0,0
	0,0005
	0,0

	
	2029
	0,051
	0,0
	0,0
	0,0005
	0,0

	
	2030-2045
	0,051
	0,0
	0,0
	0,0005
	0,0

	

	Мини котельная с. Григорово д/с «Сказка»
	2025
	0,033
	0,0
	0,0
	0,0004
	0,0

	
	2026
	0,033
	0,0
	0,0
	0,0004
	0,0

	
	2027
	0,033
	0,0
	0,0
	0,0004
	0,0

	
	2028
	0,033
	0,0
	0,0
	0,0004
	0,0

	
	2029
	0,033
	0,0
	0,0
	0,0004
	0,0

	
	2030-2045
	0,033
	0,0
	0,0
	0,0004
	0,0
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Объекты, расположенные в производственных зонах Большемурашкинского муниципального округа и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 
Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Большемурашкинскому муниципальному округу
       Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№ 
п/п
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника 
тепла, Гкал/час /км2

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2045

	Зона действия каждого источника тепловой энергии

	1
	Котельная №1
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471

	2
	Котельная №3
	8,928
	8,928
	8,928
	8,928
	8,928
	8,928
	8,928

	3
	мини-котельная СХТ 3а
	4,369
	4,369
	4,369
	4,369
	4,369
	4,369
	4,369

	4
	мини-котельная СХТ 5а
	9,920
	9,920
	9,920
	9,920
	9,920
	9,920
	9,920

	5
	мини-котельная СХТ 7а
	24,984
	24,984
	24,984
	24,984
	24,984
	24,984
	24,984

	6
	мини-котельная Комсомольская 2д
	3,454
	3,454
	3,454
	3,454
	3,454
	3,454
	3,454

	7
	Котельная №4
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022

	8
	Котельная №6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955

	10
	Мини котельная с. Григорово
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663
	0,663

	11
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730

	Расчетный элемент территориального деления

	1
	р.п. Большое Мурашко 
	53,15
	53,15
	53,15
	53,15
	53,15
	53,15
	53,15

	2
	с. Григорово
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393

	3
	п. Советский
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955

	Зона действия по эксплуатирующей организации

	1
	МУП "Управляющая компания"
	53,150
	53,150
	53,150
	53,150
	53,150
	53,150
	53,150

	2
	МУП ЖКХ п. Советский
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Большемурашкинского муниципального округа для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе. 
Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Таблица 2.1. – Централизованные источники теплоснабжения
	Наименование
источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	Котельная №1
	0,620
	Ferrolli RSW 720 2шт 
	1,860
	Природный газ

	
	0,620
	PAROMAT-Triplex 720
1шт
	
	

	Котельная №3
	0,476
	Buderus Logano 
SK 755-600 
3шт, 
	1,823
	Природный газ

	
	0,1965
	TITAN PROM 250 
2шт.
	
	

	мини-котельная СХТ 3а
	0,083
	КЧМ-7 «Гном»
2шт.
	0,166
	Природный газ

	мини-котельная СХТ 5а
	0,083
	«Хопёр-100»
2шт.
	0,166
	Природный газ

	мини-котельная СХТ 7а
	0,083
	КЧМ-7 «Гном»
1шт.
	0,166
	Природный газ

	
	0,083
	«Хопёр-100»
1шт.
	
	

	мини-котельная Комсомольская 2д
	0,042
	«Хопёр-50» 
2 шт.
	0,084
	Природный газ

	Котельная №4
	0,215
	КВ-ГМ-0,25-115Н (Дорогобуш 250) 
2 шт.
	0,430
	Природный газ

	Котельная №6
	0,043
	Котел ИШМА-У 50 
2 шт.
	0,086
	Природный газ

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	1,206
	Buderus Logano SK 755 
3шт
	3,620
	Природный газ

	Мини котельная с. Григорово
	0,027
	ХОПЕР 10 А 2шт
	0,054
	Природный газ

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,0165
	ХОПЕР 80 А 2шт
	0,033
	Природный газ




Таблица 2.2. – Автономные источники теплоснабжения
	Наименование
источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива
	Присоединенная нагрузка,  Гкал/час
	Наименование потребителя

	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk200049543]Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.
Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. 
Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.
Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. 

	Адрес МКД
	Номер квартиры с индивидуальным отопление в МКД, подключенного к централизованному теплоснабжению

	МУП "Управляющая компания"

	5-й мкр, д.15
	3

	5-й мкр, д.15
	4

	5-й мкр, д.15
	7

	5-й мкр, д.15
	10

	5-й мкр, д.15
	12

	5-й мкр, д.15
	16

	5-й мкр, д.15
	28

	5-й мкр, д.15
	36

	ул.Свободы,48а
	2

	ул.Свободы,48а
	3

	ул.Свободы,48а
	4

	ул.Свободы,52
	3

	МУП ЖКХ п. Советский

	п. Советский, д.1
	1,4

	п. Советский, д.2
	1,2

	п. Советский, д.3
	1,2,3

	п. Советский, д.5
	1,4

	п. Советский, д.8
	2,3

	п. Советский, д.10
	5,18

	п. Советский, д.11
	7,10

	п. Советский, д.19
	2

	п. Советский, д.20
	2

	п. Советский, д.31
	1,2,4

	п. Советский, д.33
	4

	п. Советский, д.34
	1,2,3



2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk173793040]Таблица 2.3. - Балансы тепловой мощности
	[bookmark: _Hlk222480247]№ п/п
	Наименование ТСО
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	КИУТМ, %

	1
	МУП «Управляющая компания»
	Котельная №1
	2025
	1,860
	1,860
	1,860
	0,000
	0,071
	1,674
	1,745
	0,115
	93,817

	
	
	
	2026
	1,860
	1,860
	1,860
	0,000
	0,071
	1,674
	1,745
	0,115
	93,817

	
	
	
	2027
	1,860
	1,860
	1,860
	0,000
	0,071
	1,674
	1,745
	0,115
	93,817

	
	
	
	2028
	1,860
	1,860
	1,860
	0,000
	0,071
	1,674
	1,745
	0,115
	93,817

	
	
	
	2029
	1,860
	1,860
	1,860
	0,000
	0,071
	1,674
	1,745
	0,115
	93,817

	
	
	
	2030
	1,860
	1,860
	1,860
	0,000
	0,071
	1,674
	1,745
	0,115
	93,817

	
	
	
	2031-2045
	1,860
	1,860
	1,860
	0,000
	0,071
	1,674
	1,745
	0,115
	93,817

	2
	МУП «Управляющая компания»
	Котельная №3
	2025
	1,823
	1,823
	1,823
	0,000
	0,015
	1,114
	1,129
	0,694
	61,931

	
	
	
	2026
	1,823
	1,823
	1,823
	0,000
	0,015
	1,114
	1,129
	0,694
	61,931

	
	
	
	2027
	1,823
	1,823
	1,823
	0,000
	0,015
	1,114
	1,129
	0,694
	61,931

	
	
	
	2028
	1,823
	1,823
	1,823
	0,000
	0,015
	1,114
	1,129
	0,694
	61,931

	
	
	
	2029
	1,823
	1,823
	1,823
	0,000
	0,015
	1,114
	1,129
	0,694
	61,931

	
	
	
	2030
	1,823
	1,823
	1,823
	0,000
	0,015
	1,114
	1,129
	0,694
	61,931

	
	
	
	2031-2045
	1,823
	1,823
	1,823
	0,000
	0,015
	1,114
	1,129
	0,694
	61,931

	3
	МУП «Управляющая компания»
	мини-котельная 
СХТ 3а
	2025
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,031
	81,325

	
	
	
	2026
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,031
	81,325

	
	
	
	2027
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,031
	81,325

	
	
	
	2028
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,031
	81,325

	
	
	
	2029
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,031
	81,325

	
	
	
	2030
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,031
	81,325

	
	
	
	2031-2045
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,031
	81,325

	4
	МУП «Управляющая компания»
	мини-котельная 
СХТ 5а
	2025
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,132
	0,133
	0,033
	80,120

	
	
	
	2026
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,132
	0,133
	0,033
	80,120

	
	
	
	2027
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,132
	0,133
	0,033
	80,120

	
	
	
	2028
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,132
	0,133
	0,033
	80,120

	
	
	
	2029
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,132
	0,133
	0,033
	80,120

	
	
	
	2030
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,132
	0,133
	0,033
	80,120

	
	
	
	2031-2045
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,132
	0,133
	0,033
	80,120

	5
	МУП «Управляющая компания»
	мини-котельная 
СХТ 7а
	2025
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,032
	81,024

	
	
	
	2026
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,032
	81,024

	
	
	
	2027
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,032
	81,024

	
	
	
	2028
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,032
	81,024

	
	
	
	2029
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,032
	81,024

	
	
	
	2030
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,032
	81,024

	
	
	
	2031-2045
	0,166
	0,166
	0,166
	0,000
	0,001
	0,134
	0,135
	0,032
	81,024

	6
	МУП «Управляющая компания»
	мини-котельная Комсомольская 2д
	2025
	0,084
	0,084
	0,084
	0,000
	0,002
	0,076
	0,078
	0,006
	92,857

	
	
	
	2026
	0,084
	0,084
	0,084
	0,000
	0,002
	0,076
	0,078
	0,006
	92,857

	
	
	
	2027
	0,084
	0,084
	0,084
	0,000
	0,002
	0,076
	0,078
	0,006
	92,857

	
	
	
	2028
	0,084
	0,084
	0,084
	0,000
	0,002
	0,076
	0,078
	0,006
	92,857

	
	
	
	2029
	0,084
	0,084
	0,084
	0,000
	0,002
	0,076
	0,078
	0,006
	92,857

	
	
	
	2030
	0,084
	0,084
	0,084
	0,000
	0,002
	0,076
	0,078
	0,006
	92,857

	
	
	
	2031-2045
	0,084
	0,084
	0,084
	0,000
	0,002
	0,076
	0,078
	0,006
	92,857

	7
	МУП «Управляющая компания»
	Котельная №4
	2025
	0,430
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	0,139
	0,139
	0,291
	32,326

	
	
	
	2026
	0,430
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	0,139
	0,139
	0,291
	32,326

	
	
	
	2027
	0,430
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	0,139
	0,139
	0,291
	32,326

	
	
	
	2028
	0,430
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	0,139
	0,139
	0,291
	32,326

	
	
	
	2029
	0,430
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	0,139
	0,139
	0,291
	32,326

	
	
	
	2030
	0,430
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	0,139
	0,139
	0,291
	32,326

	
	
	
	2031-2045
	0,430
	0,430
	0,430
	0,000
	0,000
	0,139
	0,139
	0,291
	32,326

	8
	МУП «Управляющая компания»
	Котельная №6
	2025
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	0,001
	98,837

	
	
	
	2026
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	0,001
	98,837

	
	
	
	2027
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	0,001
	98,837

	
	
	
	2028
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	0,001
	98,837

	
	
	
	2029
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	0,001
	98,837

	
	
	
	2030
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	0,001
	98,837

	
	
	
	2031-2045
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,085
	0,085
	0,001
	98,837

	9
	МУП ЖКХ п. Советский
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	2025
	3,620
	1,160
	1,160
	0,000
	0,160
	1,014
	1,174
	2,446
	32,421

	
	
	
	2026
	3,620
	1,160
	1,160
	0,000
	0,160
	1,014
	1,174
	2,446
	32,421

	
	
	
	2027
	3,620
	1,160
	1,160
	0,000
	0,083
	1,014
	1,097
	2,523
	30,304

	
	
	
	2028
	3,620
	1,160
	1,160
	0,000
	0,083
	1,014
	1,097
	2,523
	30,304

	
	
	
	2029
	3,620
	1,160
	1,160
	0,000
	0,083
	1,014
	1,097
	2,523
	30,304

	
	
	
	2030
	3,620
	1,160
	1,160
	0,000
	0,083
	1,014
	1,097
	2,523
	30,304

	
	
	
	2031-2045
	3,620
	1,160
	1,160
	0,000
	0,083
	1,014
	1,097
	2,523
	30,304

	10
	МУП ЖКХ п. Советский
	Мини котельная с. Григорово
	2025
	0,054
	0,054
	0,054
	0,000
	0,003
	0,051
	0,054
	0,000
	100,000

	
	
	
	2026
	0,054
	0,054
	0,054
	0,000
	0,003
	0,051
	0,054
	0,000
	100,000

	
	
	
	2027
	0,054
	0,054
	0,054
	0,000
	0,003
	0,051
	0,054
	0,000
	100,000

	
	
	
	2028
	0,054
	0,054
	0,054
	0,000
	0,003
	0,051
	0,054
	0,000
	100,000

	
	
	
	2029
	0,054
	0,054
	0,054
	0,000
	0,003
	0,051
	0,054
	0,000
	100,000

	
	
	
	2030
	0,054
	0,054
	0,054
	0,000
	0,003
	0,051
	0,054
	0,000
	100,000

	
	
	
	2031-2045
	0,054
	0,054
	0,054
	0,000
	0,003
	0,051
	0,054
	0,000
	100,000

	11
	МУП ЖКХ п. Советский
	Мини котельная с. Григорово д/с «Сказка»
	2025
	0,033
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,000
	100,000

	
	
	
	2026
	0,033
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,000
	100,000

	
	
	
	2027
	0,033
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,000
	100,000

	
	
	
	2028
	0,033
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,000
	100,000

	
	
	
	2029
	0,033
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,000
	100,000

	
	
	
	2030
	0,033
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,000
	100,000

	
	
	
	2031-2045
	0,033
	0,033
	0,033
	0,000
	0,000
	0,033
	0,033
	0,000
	100,000



2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
На территории Большемурашкинского муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при
которых подключение новых нагрузок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».
В таблице 2.4. представлен радиус эффективного теплоснабжения
источников тепловой энергии
Таблица 2.4.
	[bookmark: _Hlk173793042]Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №1
	1,121
	3,946

	Котельная №3
	0,255
	0,204

	мини-котельная СХТ 3а
	0,110
	0,038

	мини-котельная СХТ 5а
	0,073
	0,017

	мини-котельная СХТ 7а
	0,046
	0,007

	мини-котельная Комсомольская 2д
	0,088
	0,024

	Котельная №4
	0,366
	0,421

	Котельная №6
	0,0
	0,000

	МУП ЖКХ п. Советский

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	1,099
	3,792

	Мини котельная с. Григорово
	0,161
	0,081

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,120
	0,045






РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Большемурашкинского муниципального округа и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.
Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей
Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:
Vот=qот*Qот, 
где
qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);
Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.
Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;
Vт.с.=Vi*Li, 
где
Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;
L- длина участка i-го диаметра, м
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,
где
n- продолжительность отопительного периода;
t - часов работы в отопительный период.
GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.
В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется

Таблица 3.1.
	[bookmark: _Hlk222480602]Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводных сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №1
	1790,896
	34,028
	6,869
	0,000
	1750,000

	Котельная №3
	1182,882
	22,016
	5,866
	1127,118
	1155,000

	мини-котельная СХТ 3а
	90,596
	2,633
	0,463
	0,000
	87,500

	мини-котельная СХТ 5а
	90,455
	2,594
	0,361
	0,000
	87,500

	мини-котельная СХТ 7а
	90,358
	2,623
	0,236
	0,000
	87,500

	мини-котельная Комсомольская 2д
	89,610
	1,521
	0,589
	0,000
	87,500

	Котельная №4
	54,959
	2,711
	2,198
	0,000
	50,050

	Котельная №6
	36,658
	1,658
	0,000
	0,000
	35,000

	МУП ЖКХ п. Советский

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	740,538
	22,886
	28,653
	0,000
	689,000

	Мини котельная с. Григорово
	2,501
	1,053
	0,628
	0,000
	0,820

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	1,926
	0,644
	0,204
	0,000
	1,078



3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.3.
	[bookmark: _Hlk227925452]№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Балансовая мощность подпиточного устройства источника - Gпуб, м3/ч
	Балансовая подпитка тепловой сети - Gпб, м3/ч
	Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч
	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка - Gппр, м3/ч
	Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне - Gпф', м3/ч

	МУП "Управляющая компания"

	1
	Котельная №1
	-
	0,3439
	-
	0,3439
	0

	2
	Котельная №3
	-
	0,1318
	-
	0,1318
	0

	3
	мини-котельная СХТ 3а
	-
	0,0172
	-
	0,0172
	0

	4
	мини-котельная СХТ 5а
	-
	0,0172
	-
	0,0172
	0

	5
	мини-котельная СХТ 7а
	-
	0,0172
	-
	0,0172
	0

	6
	мини-котельная Комсомольская 2д
	-
	0,0172
	-
	0,0172
	0

	7
	Котельная №4
	-
	0,0098
	-
	0,0098
	0

	8
	Котельная №6
	-
	0,0069
	-
	0,0069
	0

	МУП ЖКХ п. Советский

	9
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	-
	0,1354
	-
	0,1354
	0

	10
	Мини котельная с. Григорово
	-
	0,0002
	-
	0,0002
	0

	11
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	-
	0,0002
	-
	0,0002
	0





РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
[bookmark: _Hlk25238302]4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Большемурашкинского муниципального округа 
В Большемурашкинском муниципальном округе планируется 3 варианта развития:
[bookmark: _Hlk173790869]Вариант 1
Плановая ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения. Реконструкция изношенных участков теплопровода.
Вариант 2
	Проекты по строительству и реконструкции котельной и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).
Вариант 3
Ликвидация котельной и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.
При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Большемурашкинского муниципального округа, наиболее приоритетным является первый вариант.
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:
- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Большемурашкинского муниципального округа
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения: необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.
Развитие системы теплоснабжения Большемурашкинского муниципального округа включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источников. 
Согласно Генерального плана и представленной информации на территории Большемурашкинского муниципального округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.
Котельная имеет необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) для обеспечения энергией всех подключенных объектов.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в Разделе 9). 
2. Реконструкция тепловых сетей. 
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
           Реконструкции котельных не планируются.
Таблица 5.1
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	-
	Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения.
Замена изношенного оборудования



5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельных будет определяться в ходе разработки проектной документации.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно
В Большемурашкинском муниципальном округе не планируется вывод из эксплуатации источников теплоснабжения. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей схемой не предполагаются.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации
Переоборудовать котельную в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения
В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Большемурашкинского муниципального округа является температурный график 95/70°С.
Таблица 5.2.1 - Температурный график 
	Наименование источника 
теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная №1
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	Котельная №3
	закрытая
	-32
	+18
	95/70

	мини-котельная СХТ 3а
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	мини-котельная СХТ 5а
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	мини-котельная СХТ 7а
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	мини-котельная Комсомольская 2д
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	Котельная №4
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	Котельная №6
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	Мини котельная с. Григорово
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	отсутствует
	-32
	+18
	95/70


Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показаны в таблицах 5.2.2.
Таблица 5.2.2 – Температурный график котельных
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	10
	40,1
	35

	9
	41,7
	36,1

	8
	43,3
	37,2

	7
	44,9
	38,3

	6
	46,5
	39,4

	5
	48,1
	40,4

	4
	49,6
	41,4

	3
	51,1
	42,5

	2
	52,6
	43,4

	1
	54,1
	44,4

	0
	55,6
	45,4

	-1
	57,1
	46,3

	-2
	58,5
	47,4

	-3
	60
	48,3

	-4
	61,4
	49,2

	-5
	62,9
	50,1

	-6
	64,3
	51

	-7
	65,7
	51,9

	-8
	67,1
	52,8

	-9
	68,5
	53,7

	-10
	69,9
	54,6

	-11
	71,2
	55,4

	-12
	72,6
	56,3

	-13
	74
	57,1

	-14
	75,3
	58

	-15
	76,7
	58,8

	-16
	78
	59,7

	-17
	79,4
	60,5

	-18
	80,7
	61,3

	-19
	82
	62,1

	-20
	83,3
	62,9

	-21
	84,7
	63,7

	-22
	86
	64,5

	-23
	87,3
	65,3

	-24
	88,6
	66,1

	-25
	89,9
	66,9

	-26
	91,2
	67,7

	-27
	92,4
	68,4

	-28
	93,7
	69,3

	-29
	95
	70



5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2045 года.
Таблица 5.3. - Производительность котельных Большемурашкинского муниципального округа
	[bookmark: _Hlk200050421]Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №1
	1,860
	1,860
	1,674
	-

	Котельная №3
	1,823
	1,823
	1,114
	-

	мини-котельная СХТ 3а
	0,166
	0,166
	0,134
	-

	мини-котельная СХТ 5а
	0,166
	0,166
	0,132
	-

	мини-котельная СХТ 7а
	0,166
	0,166
	0,134
	-

	мини-котельная Комсомольская 2д
	0,084
	0,084
	0,076
	-

	Котельная №4
	0,430
	0,430
	0,139
	-

	Котельная №6
	0,086
	0,086
	0,085
	-

	МУП ЖКХ п. Советский

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	3,620
	3,620
	1,014
	-

	Мини котельная с. Григорово
	0,054
	0,054
	0,051
	-

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,033
	0,033
	0,033
	-



5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Большемурашкинском муниципальном округе на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление (при необходимости). Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене.
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению. В связи с этим данные мероприятия не запланированы.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. 
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы 
или ликвидации котельной
Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности безопасности теплоснабжения потребителей
Таблица 6.1.
	[bookmark: _Hlk227925519]№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	МУП ЖКХ п. Советский

	1
	Ремонт участка тепловой сети п. Советский, к д.43
	Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа

	2
	Ремонт трубопровода п. Советский, д.45
	

	3
	Ремонт участка тепловой сети п. Советский, к д.29
	



РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Большемурашкинского муниципального округа расположено 11 источников теплоснабжения. 
Таблица 7.1 - Перечень котельных, имеющих централизованную систему ГВС
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес (фактический) с указанием района, населенного пункта

	МУП "Управляющая компания"

	1
	Котельная №3
	р.п.Большое Мурашкино, 5-й мкр, д.16



7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения
В Большемурашкинском муниципальном округе данные мероприятия не рассматриваются. 
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива
[bookmark: _Toc136297306]Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:
B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);
где: Qвыр- годовая выработка тепла;
Qн- теплотворная способность топлива 
[bookmark: _Ref79324400][bookmark: _Hlk20410185]Таблица 8.1.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)
	[bookmark: _Hlk200060035]№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основное топливо
	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
	Годовой расход условного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива (тыс. м3/год)
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал

	МУП «Управляющая компания»

	1
	Котельная №1
	1,860
	газ
	4158,428
	447,156
	387,484
	107,530

	2
	Котельная №3
	1,823
	газ
	1552,823
	278,171
	241,050
	179,139

	3
	мини-котельная СХТ 3а
	0,166
	газ
	297,527
	47,963
	41,562
	161,204

	4
	мини-котельная СХТ 5а
	0,166
	газ
	257,41
	41,569
	36,022
	161,491

	5
	мини-котельная СХТ 7а
	0,166
	газ
	307,929
	50,117
	43,429
	162,755

	6
	мини-котельная Комсомольская 2д
	0,084
	газ
	164,836
	25,533
	22,126
	154,902

	7
	Котельная №4
	0,430
	газ
	254,868
	42,249
	36,611
	165,769

	8
	Котельная №6
	0,086
	газ
	201,83
	25,580
	22,166
	126,738

	МУП ЖКХ п. Советский

	9
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	3,620
	газ
	5981,240
	732,229
	647,99
	122,421

	10
	Мини котельная с. Григорово
	0,054
	газ
	496,630
	30,063
	26,604
	60,533

	11
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,033
	газ
	167,904
	28,927
	25,599
	172,282



Таблица 8.2.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основное топливо
	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
	Годовой расход условного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива (тыс. м3/год)
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал

	МУП «Управляющая компания»

	1
	Котельная №1
	1,860
	газ
	4158,428
	541,1593
	478,902
	107,530

	2
	Котельная №3
	1,823
	газ
	1552,823
	324,7405
	287,381
	179,139

	3
	мини-котельная СХТ 3а
	0,166
	газ
	297,527
	52,88626
	46,802
	161,204

	4
	мини-котельная СХТ 5а
	0,166
	газ
	257,41
	47,30293
	41,861
	161,491

	5
	мини-котельная СХТ 7а
	0,166
	газ
	307,929
	57,1667
	50,59
	162,755

	6
	мини-котельная Комсомольская 2д
	0,084
	газ
	164,836
	28,88958
	25,566
	154,902

	7
	Котельная №4
	0,430
	газ
	254,868
	48,56288
	42,976
	165,769

	8
	Котельная №6
	0,086
	газ
	201,83
	28,83308
	25,516
	126,738

	МУП ЖКХ п. Советский

	9
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	3,620
	газ
	5584,09
	615,161
	544,39
	110,163

	10
	Мини котельная с. Григорово
	0,054
	газ
	496,630
	30,063
	26,604
	60,533

	11
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,033
	газ
	167,904
	28,927
	25,599
	172,282



8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии
Таблица 8.3.
	[bookmark: _Hlk200060116]Наименование
источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №1
	газ
	газ

	Котельная №3
	газ
	газ

	мини-котельная СХТ 3а
	газ
	газ

	мини-котельная СХТ 5а
	газ
	газ

	мини-котельная СХТ 7а
	газ
	газ

	мини-котельная Комсомольская 2д
	газ
	газ

	Котельная №4
	газ
	газ

	Котельная №6
	газ
	газ

	МУП ЖКХ п. Советский

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	газ
	газ

	Мини котельная с. Григорово
	газ
	газ

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	газ
	газ



Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Большемурашкинского муниципального округа не используются.
8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии
по каждой системе теплоснабжения
Таблица 8.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №1
	газ
	100
	34,18
	8100

	Котельная №3
	газ
	100
	34,18
	8100

	мини-котельная СХТ 3а
	газ
	100
	34,18
	8100

	мини-котельная СХТ 5а
	газ
	100
	34,18
	8100

	мини-котельная СХТ 7а
	газ
	100
	34,18
	8100

	мини-котельная Комсомольская 2д
	газ
	100
	34,18
	8100

	Котельная №4
	газ
	100
	34,18
	8100

	Котельная №6
	газ
	100
	34,18
	8100

	МУП ЖКХ п. Советский

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	газ
	100
	34,18
	8100

	Мини котельная с. Григорово
	газ
	100
	34,18
	8100

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	газ
	100
	34,18
	8100


8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
В Большемурашкинском муниципальном округе на котельных используется природный газ.
8.5. Приоритетное направление развития топливного 
баланса Большемурашкинского муниципального округа
Приоритетное развитие топливного баланса в Большемурашкинском муниципальном округе не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.
Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.


РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Таблица 9.1.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2045
	Исполнитель

	
	Тыс. руб.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Таблица 9.2.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2045
	Исполнитель

	
	Тыс. руб.

	Ремонт участка тепловой сети п. Советский, к д.43
	-
	622,13
	-
	-
	-
	-
	-
	МУП ЖКХ п. Советский

	Ремонт трубопровода п. Советский, д.45
	-
	296,89
	-
	-
	-
	-
	-
	МУП ЖКХ п. Советский

	Ремонт участка тепловой сети п. Советский, к д.29
	-
	2400,51
	-
	-
	-
	-
	-
	МУП ЖКХ п. Советский



9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Мероприятия для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Таблица 9.3.
	[bookmark: _Hlk227925990]Показатель
	ДО
	ПОСЛЕ

	Газовая котельная п. Советский, д.45

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	5981,240
	5584,090

	Капитальные затраты

	Капитальные затраты 
	0
	3319,53

	Ожидаемый энергетический и экономический эффект

	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс. куб.м /год
	117,07

	Экономия природного газа
	тыс. руб/год
	103,60

	Окупаемость проекта, год
	-



9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 
период актуализации
Таблица 9.4.
	Год выполнения работ
	Наименование работ
	Сумма тыс. руб

	МУП "Управляющая компания"

	2025
	замена тепловой сети Ø76ТГИППУ (кот№4 Уч. городок,9) 48м
	148,181

	2025
	реконструкция тепловой сети от ул.Свободы,69 до зд.Прокуратуры ул.Горный порядок,21 Ø76ТГИППУ   170м
	1475,678

	2024
	строительство тепловой сети по тарифу на подключение спортивного зала, котельная №3(ЦРБ), 5-й микрорайон, д.16 к спортивному залу ул.Телицына,21, Ду76 ТГИППУ  238м 
	3348,37

	2023
	замена теплотрассы, Ø89 ТГИППУ ул.Свободы, д.77 - д.74 60м
	376,119

	2023
	замена теплотрассы и сетей ГВС 5-й микрорайон, д.16 сети кот.ЦРБ, Ø76, Ø32 ТГИППУ 100м
	734,197

	МУП ЖКХ п. Советский

	2023
	ТР теплотрассы
	3906,66925

	2023
	ТР оборудования котельной
	95,23201

	2023
	ТР кровли газовой котельной
	223,04419

	2024
	ТР теплотрассы
	4973,18325

	2024
	ТР оборудования котельной
	222,3671

	2025
	ТР теплотрассы
	3896,46067

	2025
	ТР оборудования котельной
	383,21631

	2025
	ТР кровли газовой котельной
	92,85819



РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Статус единой теплоснабжающей организации на основании постановления администрации Большемурашкинского муниципального округа присвоен - МУП «Управляющая компания».
10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
	Наименование источников 
в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	Утвержденная ЕТО

	[bookmark: _Hlk193982288]Котельная №1
	котельная/сети
	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №3
	котельная/сети
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная СХТ 3а
	котельная/сети
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная СХТ 5а
	котельная/сети
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная СХТ 7а
	котельная/сети
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная Комсомольская 2д
	котельная/сети
	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №4
	котельная/сети
	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №6
	котельная
	МУП «Управляющая компания»

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	котельная/сети
	МУП ЖКХ п. Советский

	Мини котельная с. Григорово
	котельная/сети
	МУП ЖКХ п. Советский

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	котельная/сети
	МУП ЖКХ п. Советский




[bookmark: _Toc136297316]10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации
Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.
Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Большемурашкинском муниципальном округе
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) , организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Протяженность тепловых сетей, км.
	Утвержденная ЕТО

	1
	Котельная №1
	1,860
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,975
	МУП «Управляющая компания»

	2
	Котельная №3
	1,823
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,747
	МУП «Управляющая компания»

	3
	мини-котельная СХТ 3а
	0,166
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,059
	МУП «Управляющая компания»

	4
	мини-котельная СХТ 5а
	0,166
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,046
	МУП «Управляющая компания»

	5
	мини-котельная СХТ 7а
	0,166
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,030
	МУП «Управляющая компания»

	6
	мини-котельная Комсомольская 2д
	0,084
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,075
	МУП «Управляющая компания»

	7
	Котельная №4
	0,430
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,280
	МУП «Управляющая компания»

	8
	Котельная №6
	0,086
	МУП «Управляющая компания»
	-
	котельная
	Хоз.ведение
	0,0
	МУП «Управляющая компания»

	9
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	3,620
	МУП ЖКХ п. Советский
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	3,650
	МУП ЖКХ п. Советский

	10
	Мини котельная с. Григорово
	0,054
	МУП ЖКХ п. Советский
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,080
	МУП ЖКХ п. Советский

	11
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,033
	МУП ЖКХ п. Советский
	-
	котельная/сети
	Хоз.ведение
	0,026
	МУП ЖКХ п. Советский



10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия не поступало.  

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Большемурашкинского муниципального округа
Таблица 10.3.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал /час
	Протяженность сетей, м 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	
	отопление
	ГВС
	

	Котельная №1
	1,860
	975
	0
	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №3
	1,823
	503,30
	244
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная СХТ 3а
	0,166
	59
	0
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная СХТ 5а
	0,166
	46
	0
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная СХТ 7а
	0,166
	30
	0
	МУП «Управляющая компания»

	мини-котельная Комсомольская 2д
	0,084
	75
	0
	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №4
	0,430
	280
	0
	МУП «Управляющая компания»

	Котельная №6
	0,086
	0
	0
	МУП «Управляющая компания»

	Газовая котельная п. Советский, д.45
	3,620
	3650
	0
	МУП ЖКХ п. Советский

	Мини котельная с. Григорово
	0,054
	80
	0
	МУП ЖКХ п. Советский

	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	0,033
	26
	0
	МУП ЖКХ п. Советский



РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия котельных Большемурашкинского муниципального округа включают в себя 11 технологических зон теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах источника. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки указаны в таблице 2.2.


РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
На территории Большемурашкинского муниципального округа на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ Большемурашкинского муниципального округа, СХЕМОЙ 
И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Большемурашкинского муниципального округа
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии
Данный тип мероприятий не рассматривается, согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников 
тепловой энергии
Основным топливом работы котельных в Большемурашкинском муниципальном округе является природный газ. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источника тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Большемурашкинском муниципальном округе отсутствует.
13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc136296547]13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Большемурашкинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения Большемурашкинского муниципального округа, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения.
Данные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей поселения, в том числе и источника тепловой энергии.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Большемурашкинского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Большемурашкинского муниципального округа в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
[bookmark: _Toc136297318]Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Большемурашкинского муниципального округа
	[bookmark: _Hlk199497561]№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.изм.
	Существующее положение (2026 год)
	Ожидаемые показатели 
(2045 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	МУП «Управляющая компания»

	
	
	Котельная №1
	кг.у.т./ Гкал
	107,53
	107,53

	
	
	Котельная №3
	
	179,139
	179,139

	
	
	мини-котельная СХТ 3а
	
	161,204
	161,204

	
	
	мини-котельная СХТ 5а
	
	161,491
	161,491

	
	
	мини-котельная СХТ 7а
	
	162,755
	162,755

	
	
	мини-котельная Комсомольская 2д
	
	154,902
	154,902

	
	
	Котельная №4
	
	165,769
	165,769

	
	
	Котельная №6
	
	126,738
	126,738

	
	
	МУП ЖКХ п. Советский
	
	

	
	
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	
	122,421
	110,163

	
	
	Мини котельная с. Григорово
	
	60,533
	60,533

	
	
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	
	172,282
	172,282

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	МУП «Управляющая компания»

	
	
	Котельная №1
	Гкал / м2
	20,718
	20,718

	
	
	Котельная №3
	
	8,645
	8,645

	
	
	мини-котельная СХТ 3а
	
	4,398
	4,398

	
	
	мини-котельная СХТ 5а
	
	4,391
	4,391

	
	
	мини-котельная СХТ 7а
	
	4,100
	4,100

	
	
	мини-котельная Комсомольская 2д
	
	6,140
	6,140

	
	
	Котельная №4
	
	0,000
	0,000

	
	
	Котельная №6
	
	0,000
	0,000

	
	
	МУП ЖКХ п. Советский
	
	

	
	
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	
	11,286
	5,846

	
	
	Мини котельная с. Григорово
	
	8,119
	8,119

	
	
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	
	0,000
	0,000

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	МУП «Управляющая компания»

	
	
	Котельная №1
	%
	93,817
	93,817

	
	
	Котельная №3
	
	61,931
	61,931

	
	
	мини-котельная СХТ 3а
	
	81,325
	81,325

	
	
	мини-котельная СХТ 5а
	
	80,120
	80,120

	
	
	мини-котельная СХТ 7а
	
	81,024
	81,024

	
	
	мини-котельная Комсомольская 2д
	
	92,857
	92,857

	
	
	Котельная №4
	
	32,326
	32,326

	
	
	Котельная №6
	
	98,837
	98,837

	
	
	МУП ЖКХ п. Советский
	
	

	
	
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	
	32,421
	32,421

	
	
	Мини котельная с. Григорово
	
	100,000
	100,000

	
	
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	
	100,000
	100,000

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	МУП «Управляющая компания»

	
	
	Котельная №1
	м2/Гкал/ч
	10,454
	10,454

	
	
	Котельная №3
	
	13,417
	13,417

	
	
	мини-котельная СХТ 3а
	
	8,806
	8,806

	
	
	мини-котельная СХТ 5а
	
	6,970
	6,970

	
	
	мини-котельная СХТ 7а
	
	4,478
	4,478

	
	
	мини-котельная Комсомольская 2д
	
	19,737
	19,737

	
	
	Котельная №4
	
	40,288
	40,288

	
	
	Котельная №6
	
	0,000
	0,000

	
	
	МУП ЖКХ п. Советский
	
	

	
	
	Газовая котельная п. Советский, д.45
	
	72,019
	72,019

	
	
	Мини котельная с. Григорово
	
	31,373
	31,373

	
	
	Мини котельная с. Григорово д/с "Сказка"
	
	15,758
	15,758

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	50,4
	50,4

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	12
	27

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)ыыы
	%
	0
	0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	0



РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источника тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 
Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: 
- индексы-дефляторы МЭР; 
- баланс тепловой мощности;
-баланс тепловой энергии; 
-топливный баланс; 
-баланс теплоносителей; 
-балансы электрической энергии; 
-балансы холодной воды питьевого качества; 
-тарифы на покупные энергоносители и воду; 
-производственные расходы товарного отпуска; 
-производственная деятельность; 
-инвестиционная деятельность; 
-финансовая деятельность; 
-проекты схемы теплоснабжения. 
Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно балансовых моделях рекомендуется использовать: 
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;
 - временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.
Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.
Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Большемурашкинского муниципального округа направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.


Таблица 15.1.
	Показатель
	с 01.12.2022 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026

	МУП "Управляющая компания"

	Котельная №1
	2762,24
	3032,53
	3032,53
	3393,4
	3682,77

	Котельная №3
	2278,81
	2502,15
	2502,15
	2799,91
	3077,18

	мини-котельная СХТ 3а
	2762,24
	3032,53
	3032,53
	3393,4
	3682,77

	мини-котельная СХТ 5а
	2762,24
	3032,53
	3032,53
	3393,4
	3682,77

	мини-котельная СХТ 7а
	2762,24
	3032,53
	3032,53
	3393,4
	3682,77

	мини-котельная Комсомольская 2д
	2762,24
	3032,53
	3032,53
	3393,4
	3682,77

	Тариф не регулируемый (по соглашению сторон)
	с 01.01.2022 по 31.12.2022
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 31.12.2026

	Котельная №4
	3545,76
	3864,86
	4243,33
	4818,66
	5101,45

	Котельная №6
	0
	0
	3423,16
	4070,79
	4464,67

	МУП ЖКХ п. Советский

	Показатель
	с 01.12.2022 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 30.06.2026

	Тариф п. Советский
	2806,99
	3063,07
	3063,07
	3352,72
	3352,72

	Тариф с. Григорово
	 0
	0
	3642,6
	3920,67
	3920,67



